Panorama-Kühlvitrine

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	645 mm
Höhe:	1800 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1220 mm
Höhe mit Rollen:	1840 mm
Bruttoinhalt:	324 l

Temp.-Bereich:
:	+2 bis +10 °C
rel. Luftfeuchte:	70 %
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert:	400 W / 230 V
Energieverbrauch:	8,16 kWh / 24h

steckerfertige Panorama-Kühlvitrine mit Umluftkühlung und 4-seitigem Glaseinblick 
außen Edelstahl mit Anti-Fingerabdruckbeschichtung 
innen Innengestell für Glasetagen aus CNS 1.4301 
Thermoverglasung 
Tür mit Magnetdichtung und Griffleiste, Türanschlag rechts (nur werkseitig wechselbar) 
ansprechende Warenausleuchtung durch angeordnete LED-Lichtleisten, 
gesondert schaltbar auf 3000, 4000, 5000 oder 6000 Kelvin 
mit Näherungssensor PIR Sense (Lichtintensität ändert sich bei Annäherung eines Kunden) 
elektronische Steuerung mit Digital-Display im Unterbau, 
HACCP-Kontrollfunktion, optischer und akustischer Service-Alarm
automatische Tauwasserverdunstung, automatische Abtauung durch Kompressorstopp bei laufenden Lüftern 
mit 5 Glasetagen, B x T in mm: 490 x 470, Belastbarkeit je Etage bis zu 12 kg 
(auf Anfrage Sonderversion mit bis zu 25 kg Belastbarkeit erhältlich) 
serienmäßig mit 4 Lenkrollen

Hinweis:
Versionen für Tiefkühlung oder Pralinen / Schokolade sind ebenfalls erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.
Vitrine ist für Aufstellung bis zu 800 Meter Höhe ausgelegt. 
Bei Aufstellung in über 800 Meter Höhe ist ein Sonderbau erforderlich.

Hersteller:	NordCap
Typ:	LUXOR SLIM SCHWARZ