Panorama-Kühlvitrine

Außenmaße:
Breite:	1000 mm
Tiefe:	438 mm
Höhe:	934 mm

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+4 bis +10 °C
rel. Luftfeuchte:	70 %
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	80 g
Anschlusswert:	300 W / 230 V

steckerfertige Aufsatzkühlvitrine mit Umluftkühlung 
außen CNS 1.4301 / Weißaluminium 
innen CNS 1.4301 / Weißaluminium 
bedienseitig mit 2 Glasschiebetüren mit Bügelgriffen 
Maschinenfach oben auf der Vitrine 
LED-Innenbeleuchtung 
elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
mit 2 Etagen, B x T in mm: 899 x 292 
4 Stellfüße

Hinweis:
Kundenseitige Glasschiebescheiben mit Griffen erhalten Sie gegen Mehrpreis auf Anfrage.

Hersteller:	NordCap
Typ:	LINUS 200