Einbauwärmevitrine WT O-2/1-87
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484510235 

 
- Einbauwärmevitrine  
- außen: CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR  
- innen: CNS 1.4301  
- 870 mm hoher, runder Glasaufbau, mit Halogenwärmebrücken und Warmhalteplatten  
- bedienseitig mit Drehtüren, voll für GN 1/1 nutzbar  
- kundenseitig offen, Seitenscheiben aus Sicherheitsglas  
- Wärmebrücke mit Quarz Infrarot-Heizkörper pro Ausstellfläche für gleichmäßige trockene Wärme und Einhaltung der geforderten Kerntemperatur  
- zusätzliche Leuchtstoffröhren als Effekt für ein appetitanregendes Licht in Helligkeit und Farbe  
- elektronische Steuerung, Temperatur stufenlos über Elektronik regelbar, digitale Anzeige im Klemmkasten, lose beigelegt  
- Ausstellfläche und 2 Zwischenetagen aus gehärtetem Schwarzglas mit unterhalb angeordneter Heizplatte und Edelstahlverkleidung  
- umlaufender Einhängerand

Hinweis:
Modelle in eckiger oder schräger Ausführung erhalten Sie auf Anfrage.   
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	695
Höhe (außen):	970

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	165 

SONDERZUBEHÖR
Hustenschutz, für Zwischenglasetagen, p. lfd. Meter
Preisschildhalterung, pro lfm