Wandkühlregal ALASKA 150 SLIM H 1950 LED
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	41863500150..DESINGNO 

- steckerfertiges Wandkühlregal mit Umluftkühlung
- außen weiß plastifiziertes Stahlblech mit Aluminium-Profilen, frontseitiger Rammschutz aus PVC
- innen schwarz plastifiziertes Stahlblech in RAL 9011 (Graphitschwarz)
- serienmäßig mit 4 Regalböden (RAL 9011 (Graphitschwarz)), 300 mm tief, jeweils inkl. LED-Etagenbeleuchtung, in Höhe und Neigung verstellbar, Alu-Preisschiene je Regalboden, 1 Bodenauslage, 385 mm tief 
- inkl. abschließbarer Jalousie, weiß
- helle LED-Beleuchtung im Deckenteil hinter der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Hauptschalter
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Planungshinweis: 
Zur Be- und Entlüftung ist ein Wandabstand von 100 bis 150 mm einzuplanen. 
 
Planungshinweis: 
Die Maßangaben gelten nur für die Grundmodelle des ALASKA-SLIM. Bitte beachten Sie, dass die Maße der Geräte je nach Zubehör variieren.

Bitte beachten Sie bei der Planung mit Jalousie oder Beleuchtung in der oberen Frontblende die geänderten Abmessungen, z.B. Jalousie: Höhe + 47 mm und Tiefe + 55 mm oder beleuchtete Frontblende: Höhe + 305 mm. Hinweise finden Sie in den Zubehörtabellen.

Zur Be- und Entlüftung ist ein Wandabstand von 100 bis 150 mm einzuplanen.

Gegen einen Aufpreis sind die Modelle ebenfalls in den RAL Farbtönen 7016 (Anthrazitgrau), 9005 (Tiefschwarz), 9006 (Weißaluminum), 9007 (Graualuminium), 9010 (Reinweiß) und 9011 (Graphitschwarz) erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben. Abweichende RAL-Farbtöne sind auf Anfrage ebenfalls möglich. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1510
Tiefe (außen):	635
Höhe (außen):	1950

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	555 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-452A
Kältemittel-Füllmenge (g):	930 

TEMPERATURANGABEN
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	plastifiziertes Stahlblech, weiß, Aluminium-Profile 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenauslage
4 x Regalboden
Preisschiene, je Regalboden 

SONDERZUBEHÖR
Außenlackierung ALASKA 150 / SLIM 150, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton
Außenlackierung ALASKA 150 / SLIM 150, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton
Dosenrutsche für ALASKA SLIM 150, 18 Unterteiler
Drehtüren für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), frontseitig, 2 Drehtüren, Türanschlag aus Frontansicht links, rechts
Glastür für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), rückseitig, Aluminium-Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis
Glastür für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), rückseitig, weißer Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis
Innenlackierung ALASKA 150 / SLIM 150, in Standard-RAL-Farbton
Innenlackierung ALASKA 150 / SLIM 150, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton
Innenseitenteil-Verspiegelung (1 Stk.) für Serie ALASKA SLIM, Tiefe in mm: 645, zur Anbringung an ein serienmäßiges geschlossenes Seitenteil, AUFPREIS
Jalousie für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), abschließbar, motorisiert, PVC (CNS-Optik), Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm
Jalousie für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), abschließbar, motorisiert, weißes PVC, Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm
Jalousie für ALASKA SLIM 150, abschließbar, manuell, PVC (CNS-Optik), Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm
Jalousie für ALASKA SLIM 150, abschließbar, manuell, weißes PVC, Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) "Natura", für ALASKA 150 / SLIM 150, pro Regalboden, 3700 - 4200 K
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) "weiß", für ALASKA 150 / SLIM 150, pro Regalboden, 4500 - 5000 K
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Bäckerei, für ALASKA 150 / SLIM 150, pro Regalboden, 2700 - 3000 K
Nachtrollo, manuell, für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x)
Panoramaseitenteil (1 Stk.) für Serie ALASKA SLIM, T in mm: 645, Mehrpreis
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 150 / SLIM 150, Glas, pro Regalboden, H in mm: 80
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 150 / SLIM 150, Plexiglas, pro Regalboden, H in mm: 40
Rollen, schwenkbar (4 Stk.) für Serie ALASKA und ALASKA SLIM Modell 071 bis 180, Lieferumfang beinhaltet außerdem 2 Stellfüße zur festen Positionierung, Maßänderung beachten: H + 56 mm
Schloss (1 Stk.), für frontseitige Drehtüren für Serie ALASKA und ALASKA SLIM, jeweils 1x pro Tür
Schloss (1 Stk.), für frontseitige Thermoglas-Schiebetüren für Serie ALASKA und ALASKA SLIM, jeweils 1x pro Türpaar, bitte beachten: bei den Modellen 240 / 300 / 360 werden jeweils 2 Stück benötigt
Steuerung, elektronisch, +3 bis +5 °C, inkl. Schnittstellenkit RS485
Thermoglas-Schiebetüren für ALASKA 150 / SLIM 150, frontseitig, selbstschließend
Volltür für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), rückseitig, Aluminium-Rahmen und CNS-Paneel, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis
Volltür für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), rückseitig, Weiß, bitte beachten: Der Handgriff steht 70 mm vor, die Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar. Türanschlag bitte angeben, Schloss optional