COOL-LINE-Tiefkühl-Lagerschrank

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	620 mm
Höhe:	1630 mm

Innenmaße:
Breite:	477 mm
Tiefe:	405 mm
Höhe:	1380 mm

Bruttoinhalt:	248 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	-18 bis -26 °C
Kältemittel:	R-600a
Anschlusswert:	140 W / 230 V
Energieverbrauch:	0,717 kWh / 24h

Gewerbetiefkühlschrank mit statischer Kühlung, steckerfertig 
außen: weiß
innen: weiß plastifiziertes Stahlblech
1 Volltür, mit Stangengriff, Türanschlag wechselbar 
manuelle Abtauung 
serienmäßig 6 feste Verdampferplatten 
7 transparente TK-Auszüge, davon 1 in Variante BIG-Box, mit FAST-FREEZE Modus 
2 justierbare Stellfüße vorne und 2 Rollen hinten

Hersteller:	NordCap
Typ:	F 27 GREEN LINE