Einbaukühlvitrine Green OE-112-72-Z PRO
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484357646 

- für GN 1/1-150
- Version PRO: Außenkorpus geschliffen, für Einbau geeignet
- Panorama-Isolierglasaufbau, eckig, H in mm: 695, kundenseitig offen, Sicherheitsglas-Seitenteile
- LED-Innenbeleuchtung (oben je Etage), horizontal geschützt angeordnet
- Innenwanne, dicht verschweißt, T in mm: 215
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- LCD-Touchscreen, Verdampferlüfter-Regelung, ECO-Modus, Zeitumstellung für Nachtmodus, multilingual
- Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder Tauwasserschale als Sonderausstattung)
- gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten
- Lamellenverdampfer, beschichtet, hochklappbar 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1115
Tiefe (außen):	695
Höhe (außen):	1085

Breite (innen):	980
Tiefe (innen):	535
Höhe (innen):	215 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-452A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	13,02
Energieverbrauch/ annum:	4752
Energieeffizienzklasse:	F 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	70 - 85 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SERIENZUBEHÖR
2 x Glas-Zwischenbord, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 350 

SONDERZUBEHÖR
Hustenschutz, für Zwischenglasetagen, p. lfd. Meter
IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (3,5 Zoll), Zum Austausch des Standards-Displays (2,4 Zoll). Für die Darstellung ab 2 bis zu 9 Kühlstellen mittels drei Platinen über ein Display bedienbar.
Metall-Staubfilter ab 0,6 kW
Metall-Staubfilter bis 0,6 kW
Preisschildhalterung, pro lfm
Tauwasserschale zum Entleeren, für ca. 12 l
elektrische Tauwasserverdunsterschale 1150 Watt