Umluft-Gewerbetiefkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	740 mm
Tiefe:	885 mm
Höhe:	2080 mm

Innenmaße:
Breite:	560 mm
Tiefe:	707 mm
Höhe:	1544 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1507 mm
Bruttoinhalt:	670 l

Temp.-Bereich:
bei 43 °C UT und 60 % RF:	-15 bis -22 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	115 g
Anschlusswert:	490 W / 230 V

Gewerbetiefkühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
verdampferfreier Innenraum zur Aufnahme von GN-Tragrosten und -Behältern 2/1 
außen CNS 1.4301 
innen CNS 1.4301 
tiefgezogener Innenbehälter mit abgerundeten Ecken 
sockelbaufähig 
hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer 
energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor 
selbstschließende Volltür mit 180°-Öffnung, Türanschlag rechts, wechselbar,
spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten 
Schloss, Griffleiste 
energiesparende LED-Innenbeleuchtung 
LCD-Touch-Display, mit einem Turbo-Cooling-Zyklus, wenn ungekühlte Ware eingebracht wurde, 
HACCP-Kontrollfunktion über akustische und visuelle Alarme, USB-Port zum Download der HACCP-Historie, 
Spritzwasserschutz, IPX5, inkl. Interface RS 485 zum Auslesen HACCP-relevanter Daten 
Cyclopentan-Hartschaumisolierung, bis zu 75 mm 
bedarfsgerechte Abtauung über „Frost Watch Control“ mit 4 Fühlern und Tauwasserverdunstung auf Heißgasbasis, 
die Abtauzyklen werden anhand der Anzahl der Türöffnungen sowie der Laufzeit des Kompressors optimiert 
intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert 
einfache Innenraumreinigung durch ohne Werkzeug herausnehmbares Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche   
auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle 
serienmäßig mit 3 GN-Tragrosten 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650 und 3 Paar Auflageschienen 
4 justierbare Stellfüße aus CNS, 130 mm (von 110 

bis 165 mm regulierbar)

Serienzubehör:
3 Paar CNS-Auflageschienen für Serie 702 / 1402
3 Tragrost für Serie 702 und 1402, GN 2/1, CNS

Hersteller:	NordCap
Typ:	TKU 703 Super Premium

Sonderzubehör:
Drahtkorb, GN 1/1-150, rilsaniert
Tragrost für Serie 702 / 1402, GN 2/1, grau rilsaniert
Fleischabhängung
Pedaltüröffner Serie 702

Tragrost für Serie 702 und 1402, GN 2/1, CNS
Paar CNS-Auflageschienen für Serie 702 / 1402
***Rollensatz (4 Stk.), Ø in mm: 180, davon 2 mit Feststeller