Regenerationsofen GRE 061 E
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	437040061 

- für GN 1/1, Einschub quer
- zum Regenerieren von gekühlten Speisen
- stapelbar (siehe Sonderzubehör), wahlweise auch für Wandmontage verwendbar
- automatische Feuchtigkeitsentlüftung, Sicherheitsventil, autoreverser Lüfterradbetrieb
- 1 x Volltür, Schnappverschluss, Abstellung des Lüfterrades bei Türöffnung, Drehgriff, Türanschlag links, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar, hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- integriertes Entwässerungssystem
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- LED-Display (4,3 Zoll), Touch-Screen, multilingual, Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, CLIMACHEF-System, automatische Kontrolle der Luftfeuchtigkeit, Warmhaltefunktion, Vorheizfunktion, akustisches Signal am Ende des Zyklus, Sperrsystem mit Kennwort
- Selbstdiagnosesystem, programmierbare Garphasen
- Temperaturverringerung am Ende des Regenerationszyklus
- bauseitiger Wasseranschluss, zentraler Garraum-Abfluss
- Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar, Kondenswasserwanne (unter der Tür), Service- / Wartungskomponenten leicht erreichbar
- Umluft-Beheizungssystem, Sicherheitsthermostat 
 
Hinweis:
Bitte prüfen Sie vor einer Stapelung von Geräten deren endgültige Gesamthöhe in Bezug auf barrierefreien und gefahrlosen Zugang durch das Bedienungspersonal. Wassertank gegen Aufpreis möglich. Auch als Glastürmodell auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar. Auch als Modell mit eingebautem Selbstreinigungssystem auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Auch als Modell mit eingebautem Abkühlsystem auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an. Das Einhängegestell GN 1/1 kann ohne Aufpreis durch ein Einhängegestell EN 600 x 400 mm ersetzt werden. Bitte bei Bestellung angeben. Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 100. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	715
Höhe (außen):	854

Tiefe bei geöffneter Tür:	1488

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	3,45 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	65
Nettogewicht (kg):	94 

SERIENZUBEHÖR
1 x Climachef-System, für automatische Feuchtigkeitssteuerung
1 x Einhängegestell, für GN 1/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 64
4 x Stellfüße 

SONDERZUBEHÖR
1-Punkt-Kerntemperaturfühler
Doppelglastür, für Serie GRE
Handbrause
Innenglas, aufklappbar, Scharniere innenliegend
Multipunkt-Kerntemperaturfühler
Nadel-Kerntemperaturfühler
Stapelkit, für GRE 061
Türanschlagwechsel, ab Werk wechselbar
USB-Schnittstelle, zum Auslesen von HACCP-Daten
Unterbau Wassertank, mit Schubladen, für Wasser und Kondenswasser, 4,0 + 4,0 l, für Serien GRE C und E
eingebauter Wassertank, 2,0 L, für GRE E 061 / 106
einstellbare Lüfterdrehzahl