Aufsatzkühlvitrine AKV-U 65-KL R290
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484358545 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- einbaufähiger Maschinenteil-Unterbau
- 4-seitige Verglasung
- 2 x Plexiglas-Selbstbedienungsklappe, kundenseitig
- 2 x Isolierglas-Schiebetüren (bedienseitig)
- LED-Innenbeleuchtung, splittergeschützt, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige (im Unterbau)
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Lamellenverdampfer, beschichtet 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	643
Tiefe (außen):	610
Höhe (außen):	795

Breite (innen):	583
Tiefe (innen):	550
Höhe (innen):	455 

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	141 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	105
Anschlusswert (Elektro):	0,17 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	680
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	6 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	102
Nettogewicht (kg):	71 

SERIENZUBEHÖR
1 x Glas-Zwischenbord, gehärtet