Unterbaukühltisch

Außenmaße:
Breite:	1600 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	650 mm

Bruttoinhalt:	283 l

Temp.-Bereich:
:	+2 bis +8 °C
rel. Luftfeuchte:	78 %
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	75 g
Anschlusswert:	177 W / 230 V
Energieverbrauch:	3,45 kWh / 24h

steckerfertiger Kühltisch mit Umluftkühlung, Korpushöhe in mm: 520 
außen CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509 
innen CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509 
Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet 
3 x GN 1/1 Voll-Schublade (Nutzhöhe in mm: 405, maximale Höhe der GN-Behälter in mm: 200) 
PUR-Hartschaumisolierung
automatische Abtauung 
einfache Reinigung und optimale Hygiene durch abgerundete Innenecken und Außenkanten 
Teleskopzüge in hochwertiger CNS-Ausführung 
höhenverstellbare CNS-Stellfüße (130 / 210 mm)

Hersteller:	NordCap
Typ:	UKT 3ZG