Kompakt-Vorwaschtisch

Außenmaße:
Breite:	800 mm
Tiefe:	745 mm
Höhe:	1170 mm

Vorwaschtisch mit Becken für Haubenspülmaschinen, L in mm: 800
außen: komplett aus CNS 1.4301 
Spritzschutz, H in mm: 300
2 höhenverstellbare Füße aus Vierkantrohr, B x T in mm: 40 x 40
Becken mit Überlaufrohr, Ablauf und Kunststoffsiphon, B x T x H in mm: 500 x 400 x 300
Laufrichtung Rechts > Links

Hersteller:	NordCap
Typ:	BHHPTB08R

Sonderzubehör:
Zwischenboden BHHUS08, für Zu- und Ablauftisch 800 mm, B x T x H in mm: 675 x 510 x 95
Premium-Geschirrbrause - Garnitur 1/2", mit Einlochbatterie und Ventil am Standrohr, mit Schwenkauslauf A 300 mm
Premium Geschirrbrause - Garnitur 1/2", mit Zweilochbatterie und Ventil am Standrohr, mit Schwenkauslauf A 300 mm
Premium Geschirrbrause - Garnitur 1/2", mit Einlochbatterie und Ventil am Standrohr mit Schwenkauslauf A 300 mm