Wandtiefkühlregal CLIO 2 L1 2065/ 1562
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	454701600 

- für Speiseeis und Tiefkühlkost
- anbaufähig, kanalisierbar
- 2 x Glastür, Thermoglas
- LED-Innenbeleuchtung (vertikal links und rechts sowie hinter jedem Türsteg)
- Full-System-DIXELL/COPELAND-Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Frontblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_frischwarentheken.pdf oder https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_wandkuehlregale.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1662
Tiefe (außen):	970
Höhe (außen):	2065

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150 + 150
Anschlusswert (Elektro):	1,37 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	21,95
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-18 bis -20 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	570
Nettogewicht (kg):	480 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenauslage
1 x Edelstahl-Rammschutz
1 x Kunststoff-Rammschutz, grau
2 x Seitenteil, geschlossen, grau lackiert, B in mm: 50
5 x Regalboden 

SONDERZUBEHÖR
1 x Satz Bodengitter, zusätzlich zur Standardwarenauslage, B in mm: 1562
Bodenkorb mit Preisschiene
Geschlossene-Seitenwand links für CLIO 2
Geschlossene-Seitenwand rechts für CLIO 2
Regalboden, B x T in mm: 600 x 758, inkl. Preisschiene
Trenngitter für Bodenauslage, weiß, 3 Stück
Trenngitter für Regalböden, weiß, 3 Stück
Zwischenseitenwand für CLIO 2