Zu- und Ablauftisch

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	600 mm
Höhe:	910 mm

Zu- und Ablauftisch für Haubenspülmaschinen, L in mm: 600
außen: komplett aus CNS 1.4301 
2 Vierkantrohre mit höhenverstellbaren Füßen, B x T in mm: 40 x 40  
Korbführung wahlweise von rechts nach links oder von links nach rechts verwendbar

Hersteller:	NordCap
Typ:	BHHLU06

Sonderzubehör:
Zwischenboden BHHUS06, für Zu- und Ablauftisch BHHLU06, B x T x H in mm: 475 x 510 x 95