Ultrarapid Lift-Salamander ESUR-60
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	472216038 

- für GN 1/1
- Infrarot-Heizelemente aus Wolframfaser, durch eine Glaskeramik-Platte geschützt, höhenverstellbare Haube
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, analoger Drehregler als Hauptschalter und für die Zeiteinstellung, innerhalb von 20 Sekunden auf Betriebstemperatur
- Kochzeit einstellbar (bis 99 Minuten)
- Tropfschale zur Reinigung entnehmbar
- 2 x Heizzone, separat regelbar (linke und volle Heizzone) 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	450
Höhe (außen):	500

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	4,00 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	58
Nettogewicht (kg):	49 

SERIENZUBEHÖR
1 x Grillrost, hartverchromt, B x T in mm: 600 x 350 

SONDERZUBEHÖR
Wandhalterung für Salamander