COOL-LINE Speiseeisvitrine

Außenmaße:
Breite:	824 mm
Tiefe:	760 mm
Höhe:	1176 mm

Temp.-Bereich:
bei 35 °C UT und 70 % RF:	-16 bis -14 °C:	kein Reservefach °C
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert:	300 W / 230 V
Energieverbrauch:	5,3 kWh / 24h

Steckerfertige Eisvitrine mit statischer Kühlung
innen:
weiß plastifiziertes Stahlblech
Bedienseite mit aufklappbarer, gerader Plexiglasabdeckung, eckiger Glasaufbau aus Sicherheitsglas 
helle Innenbeleuchtung
Energiespar-Isolierung, 60 mm
elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige
automatische Abtauung
extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis 240 mm Höhe oder mit einer Höhe von 120 mm Höhe in doppelter Lage
2 Doppellenkrollen, feststellbar
doppelreihige Anordnung der Eisschalen möglich

Hinweis:
entwickelt und getestet für Klimaklasse 4+

Hersteller:	NordCap
Typ:	ISETTA 4 TP STD

Sonderzubehör:
ARCHIV - Edelstahl-Eisschale 5,00 l, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120

Eisschalenhalter (nur 4,7 l) für Modell STD/LX 4
Portionierspüle TYP 54 einbaufähig, Edelstahl, mit regelbarem Wasserdurchlauf
Portionierspüle TYP 5416 einbaufähig, Edelstahl, mit Portionierdusche und Wasserablauf
Edelstahl-Halterung für Einbauspülen Typ ISETTA / FIJI / SAMOA / ISABELLA
Schwammablage
Eishörnchensilo EHS 808
Eishörnchensilo EHS 4
Eishörnchensilo EHS 8