Gas-Glühplattenherd GGH9 / 1P-GB-T-S
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406392019 

- für 1 Rost GN 2/1 verchromt (164250)
- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 2
- Erdgas-Düsen
- Gusseisen-Glühplatte
- Piezo-Zündung, geschützte Zündflamme, Thermo-Sicherheitselement je Brenner, Kontrollflamme je Brenner 
 
Hinweis:
Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 kW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten. Flüssiggasdüsensatz erhältlich (Sonderzubehör). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	900
Höhe (außen):	850

Breite (Korpus):	800
Tiefe (Korpus):	900
Höhe (Korpus):	700

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Gas
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Gas):	19,00 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	196
Nettogewicht (kg):	171 

SONDERZUBEHÖR
Abgaskamin-Verbindungsring, für 800 mm-Elemente, Ø in mm: 150
Front-Handlauf, B x T x H in mm: 1200 x 50 x 30
Front-Handlauf, B x T x H in mm: 400 x 50 x 50
Front-Handlauf, B x T x H in mm: 800 x 50 x 50
Gas-Druckregler
Zugunterbrecher, für 800 mm-Elemente, Ø in mm: 150
aufgeständerte Konsole, B in mm: 400
aufgeständerte Konsole, B in mm: 800
seitliche Fußblenden (2 Stk.), für zweizeilige Aufstellung, für Serie EVO 900, B x H in mm: 900 x 150