Einbauwärmevitrine

Außenmaße:
Breite:	785 mm
Tiefe:	643 / 918 mm
Höhe:	704 / 1607 mm

Temp.-Bereich:
:	+65 bis +85 °C
Anschlusswert:	3200 W / 230 V

Einbauwärmevitrine mit 3 Klima-Arten in einem Gerät 
zum Einschieben in bauseitige Verkleidung
Wechsel zwischen Bedien- und Selbstbedienungsvitrine durch einschiebbares Frontglas 
Systemunterbau mit Dampfgenerator inkl. Entkalkungssystem zur Wasseraufbereitung, 
zur Aufnahme von Zubehör und als Stauraum für die abnehmbaren Flügeltüren 
regelbare Feuchtigkeitszufuhr, einfache Wassernachfüllung über Bedienseite 
bedienseitig mit Flügeltüren, aushängbar, kundenseitig mit Verspiegelung 
hochklappbare Heizplatte und abnehmbarer Glasdeckel 
visuelle / akustische Anzeige, Piktogrammsteuerung für Infrarot-Stützwärme und Feuchtigkeit 
hitzebeständige LED-Beleuchtung – 2700 Kelvin 
serienmäßig mit herausnehmbarem Schneidbrett mit darunter integriertem Klappspiegel

Hinweis: 
Optional ist auch ein Festwasseranschluss auf Anfrage möglich.
Übersteigt die Wasserhärte vor Ort 6 °dH, wird eine Wasserenthärtungsanlage dringend empfohlen.

Hersteller:	NordCap
Typ:	COMFORT E-78-70 - Slide in