Umluft-Glastürtiefkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	595 mm
Tiefe:	525 mm
Höhe:	875 mm

Innenmaße:
Breite:	485 mm
Tiefe:	290 mm
Höhe:	676 mm

Bruttoinhalt:	112 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	-8 bis -2 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	80 g
Anschlusswert:	280 W / 230 V
Energieverbrauch:	2,5 kWh / 24h

Gläserfroster mit Umluftkühlung, steckerfertig 
zum Vorkühlen von Gläser 
außen CHR 
innen CHR 
selbstschließende beheizte Glastür, Türanschlag rechts 
leicht wechselbare Magnetdichtung(en) 
LED-Innenbeleuchtung 
Energiesparisolierung, 50 mm 
elektronische DIXELL-Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige 
stufenlos einstellbare Temperatur 
elektrische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
serienmäßig mit 2 Tragrosten, B x T in mm: 460 x 260 und 1 Bodenrost, B x T in mm: 480 x 175 
4 justierbare Stellfüße

Hersteller:	NordCap
Typ:	GF 200 U