Umluft-Gewerbetiefkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	710 mm
Tiefe:	835 mm
Höhe:	2050 mm

Innenmaße:
Breite:	560 mm
Tiefe:	707 mm
Höhe:	1544 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1480 mm
Bruttoinhalt:	670 l

Temp.-Bereich:
bei 43 °C UT und 60 % RF:	-15 bis -20 °C
Kältemittel:	Expansionsventil R-452A vorinstalliert
Anschlusswert:	330 W / 230 V

Gewerbetiefkühlschrank mit Umluftkühlung, zentralgekühlt 
Innenraum zur Aufnahme von GN-Tragrosten und -Behältern 2/1 
außen Sichtseiten CNS 1.4301 
innen CNS 1.4301 
tiefgezogener Innenbehälter mit abgerundeten Ecken 
hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer 
verdampferfreier Innenraum 
sockelbaufähig 
Glastür, mit 180°-Öffnung, selbstschließend, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten, Türanschlag rechts, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar 
Schloss, Griffleiste 
energiesparende LED-Innenbeleuchtung 
Crio-Smart-Steuerung, HACCP Kontrolle 
Cyclopentan-Hartschaumisolierung, bis zu 75 mm   
Tauwasserverdunstung elektrisch, automatische Abtauung 
mit vorinstalliertem R-452A Expansionsventil für den bauseitigen Anschluss 
einfache Innenraumreinigung durch ohne Werkzeug herausnehmbares Schienenaufnahmesystem (Rosteinschub-Abstand in mm: 44) und Luftleitbleche 
serienmäßig mit 3 GN-Tragrosten 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650 und 3 Paar Auflageschienen 
4 justierbare Stellfüße aus CNS, 130 mm (von 110 bis 165 mm regulierbar)

Serienzubehör:
3 Paar CNS-Auflageschienen für Serie 702 / 1402
3 Tragrost für Serie 702 / 1402, GN 2/1, grau rilsaniert

Hersteller:	NordCap
Typ:	TKU 702-G-Z Comfort

Sonderzubehör:
Drahtkorb, GN 1/1-150, rilsaniert
Paar CNS-Auflageschienen für Serie 702 / 1402
Tragrost für Serie 702 und 1402, GN 2/1, CNS
Tragrost für Serie 702 / 1402, GN 2/1, grau rilsaniert
***Rollensatz (4 Stk.), Ø in mm: 180, davon 2 mit Feststeller
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33
Fleischabhängung
Pedaltüröffner Serie 702