Wandkühlregal ANGEL 950-206 M2 3750 mit Türen
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	45495020653 

- manuell einstellbare Entlüftung, 2 Drehgeschwindigkeiten (Tag + Nacht)
- Glastüren
- LED-Innenbeleuchtung
- Grundausstattung ohne Steuerung (Sonderzubehör)
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Für den Betrieb des Gerätes ist eine separat erhältliche Steuerung mit dem passenden Druckaufnehmer und Magnetventil (bauseitig) notwendig (Sonderzubehör). Frontblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_frischwarentheken.pdf oder https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_wandkuehlregale.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	3810
Tiefe (außen):	945
Höhe (außen):	2060

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-449A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,18 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,44
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Farbton: GDR (weiß) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	896 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenauslage
2 x Panorama-Seitenteil
5 x Regalboden
6 x Füße, justierbar 

SONDERZUBEHÖR
Bodengitter-Kit, für EURO PUKET 2 950-206 3750
Druckaufnehmer 4-20, für ANGEL und ANGEL mit Türen
Edelstahl Stoßleiste, Front, rund, für ANGEL 3750
Edelstahl Stoßleiste, für Seitenteil, eckig, für ANGEL und ANGEL mit Türen, , T in mm: 100
Edelstahl Stoßleiste, für Seitenteil, rund, für ANGEL und ANGEL mit Türen, T in mm: 100
Edelstahl Stoßleiste, für rechtes Seitenteil, eckig, für ANGEL und ANGEL mit Türen, T in mm: 100
LED-Beleuchtung, für Serie EURO PUKET 2, Farbton: Rosa, für 5 x Etage, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
LED-Beleuchtung, für Serie EURO PUKET 2, Farbton: Weiß, für 5 x Etage, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Mittel-Regaltrenner, Plexiglas, für ANGEL
Panoramaseitenteil ANGEL mit Türen, rechts / links, B x T in mm: 50 x 950
Steuerung, Full-System Dixell, Serie ANGEL ANGEL 950-206
Stoßleiste, für EURO PUKET 2 950-206 3750, Edelstahl, frontseitig, eckig
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 30, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 30, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warentrenner für Bodenwanne, H in mm: 200
Warentrenner, Kunststoff, T x H in mm: 500 x 150, für 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Warentrenner, Plexiglas, T x H in mm: 500 x 90, für 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)