Unterbauschrank - ungekühlt U9 / 1200-UO-S
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406391155 

- Unterbau-Neutralelement, ungekühlt 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1200
Tiefe (außen):	785
Höhe (außen):	600

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	60
Nettogewicht (kg):	45 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar 

SONDERZUBEHÖR
GN-Rost 2/1, für Öfen der Serien EVO 700 und 900, B x T in mm: 650 x 530, verchromt
Heizelement für Unterbauten, 0,65 kW Elektro-Anschluss, B x T x H in mm: 360 x 610 x 60
Schienengestell li / re, für 4 x GN 1/1, für Unterbauschränke der Serie EVO 900<br />Bei Verwendung von GN-Behältern: Höhe zwischen den Schienen: 45 mm, max. nutzbare GN-Behälterhöhe: 1 x 200 mm
Schubladenset (2 Stk.), mit Schienen, für Unterbauschränke der Serie EVO 900, B x T x H in mm: 350 x 520 x 145
Tür 400 mm li / re, für offene Unterbauten
Zentralsteg, für offene Unterbauten mit B in mm: 800 (1x) und 1200 (2x)