Kombinationsvitrine warm / kalt

Außenmaße:
Breite:	1510 mm
Tiefe:	1115 mm
Höhe:	1435 mm

Temp.-Bereich:
:	warm: +65 bis +85 °C:	+5 °C
Anschlusswert:	kalt: 2000 W / 230 VAnschlusswert:	warm: 710 W / 230 V

steckerfertige oder zentralgekühlte Einbauvitrine mit Wärme- und Kühlbereich in einem Gerät 
Wechsel zwischen Bedien- und Selbstbedienungsvitrine 
primäre Heizplatte und Infrarot-Stützwärme 
mit zusätzlichem Warmboard sowie energieeffizienter Kühlung und Neutralboard 
einschiebbares Frontglas 
Präsentations- und Nutzungsfläche für 7 x GN 1/1 und 1 x GN 1/2 
Fresh Preparing: Bevorratung kalter wie warmer Speisen und Zutaten unter den ausziehbaren Schneidbrettern 
durchgehende LED-Beleuchtung mit natürlicher Farbwiedergabe 
serienmäßig mit Glaszwischenetage

Hersteller:	NordCap
Typ:	Snacky WK GE-151-E UB