Hustenschutz mit Wärmebrücke

Außenmaße:
Breite:	1160 mm
Tiefe:	620 mm
Höhe:	450 mm

Innenmaße:
Breite:	1110 mm

Anschlusswert:	1290 W / 230 V

Hustenschutz mit Halogenwärmebrücke zur Montage über Wärmegeräten wie z.B. Bain-Maries oder Wärmeplatten
außen CNS 1.4301
innen CNS 1.4301
Bauhöhe in mm: 450
gerade Scheibe aus ESG
elektrische Verkabelung im Rundrohr nach unten lose herausgeführt, ohne Lichtschalter und ohne Dimmer
Rundrohrträger mit Ø in mm: 38 und Kontergewinde M20 zur Verschraubung in die bauseitige
Arbeitsplatte (max. Stärke 70 mm)

Hersteller:	NordCap
Typ:	WB HS E-3/1-45