Tiefkühltisch

Außenmaße:
Breite:	1795 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	800 mm

Innenmaße:
Höhe:	543 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1110 mm

Temp.-Bereich:
:	-15 bis -22 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	95 g
Anschlusswert:	490 W / 230 V

steckerfertiger Tiefkühltisch mit Umluftkühlung, Korpushöhe in mm: 650 
außen und innen CNS 1.4301 
sockelfähig, Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet 
Grundausstattung ohne Arbeitsplatte für bauseitige Integration 
mit 2 nicht überstehenden und selbstschließenden Türen und 2 GN 1/1-Teleskopschubladen 
CNS-Griffleisten, Offenstellung der Türen bei 95°, spezielle 3-Kammer-Ballondichtungen, werkzeugfrei wechselbar 
Cyclopentan-Hartschaumisolierung, bis zu 90 mm 
elektronische Steuerung 
automatische Abtauung "IQ-Defrost" passt die Abtauphasen an die jeweilige Situation an 
automatische Tauwasserverdunstung mittels Heißgas 
intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert 
seitliche Lamellenverdampfer 
serienmäßig je Türabteil mit senkrechten Schienen für max. 15 Auflageschienen, 1 Paar Auflageschienen und 1 Tragrost, grau rilsaniert 
Innenraum fugenfrei mit abgerundeten Ecken 
Maschine zur einfachen Wartung und Reinigung komplett herausziehbar 
höhenverstellbare CNS-Stellfüße (145 mm / 210 mm)

Serienzubehör:
2 GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert

Hersteller:	NordCap
Typ:	CLM-TK 650 3-7011

Sonderzubehör:
Arbeitplatte Standard für 3-türige steckerfertige Kühltische CRIO Line
Arbeitplatte mit Aufkantung für 3-türige steckerfertige Kühltische CRIO Line
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert
1 Paar Auflageschienen (2 Stk.)
Set aus 1 Tragrost, gau rilsaniert und 1 Paar Auflageschienen (2 Stk.)
***Türschloss-Kit für CL 650-3 (1x pro Abteil benötigt) (ab 04.09.2019)
Satz Laufrollen (4 Stück), H in mm: 150, für CL 650 + 700 2 und 3 Abteile
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33
Schubladenset 2 x 1/2, für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 650, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 150, Nutzhöhe in mm: jeweils 165
Schubladenset 3 x 1/3, für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 650, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 65, Nutzhöhe in mm: jeweils 68
Schubladenset 1/3 + 2/3, für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 650