Konditoreitheke

Außenmaße:
Breite:	1325 mm
Tiefe:	800 mm
Höhe:	690 / 1415 mm

Ausstellfläche:	1,20 m²

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+2 °C
rel. Luftfeuchte:	80 bis 90 %
Kältemittel:	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Anschlusswert:	155 W / 230 V
Energieverbrauch:	4,47 kWh / 24h

zentralgekühlte Konditoreikühltheke mit Umluftkühlung 
außen CNS 1.4301 
innen CNS 1.4301 
Isolierglasaufbau, kundenseitig geschlossen, 12° angeschrägt 
Maschinenfach im Unterbau (Fußgestell mit Ablagefach bei zentralgekühlter Version) 
Produkttemperatur: -1 bis +5°C 
untere Auslage für EN 600 x 400 
bediensetig 3 horizontale Klappen mit ausziehbaren Glasborden, mit Sichtfenster, innen verspiegelt 
automatischer Lüfterstopp bei Klappenöffnung, Klappen dienen in geöffnetem Zustand als Spuck- und Hustenschutz 
energiesparende LED-Beleuchtung unter der Glasdecke und den Zwischenetagen, serienmäßig mit passendem Farbton für Bäckereiprodukte 
elektronische Steuerung, Digitalanzeige 
vorinstalliertes Expansionsventil R 134a, Leitungen nach unten herausgeführt 
serienmäßig mit Preisschildhalterungen aus Plexiglas 
4 höhenverstellbare CNS-Stellfüße

Hersteller:	NordCap
Typ:	FLANTASTIC GREEN L GS-132-69-Z