Belegstation BLGE 2-76-2T, MFR
Datenstand: 08.11.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	48531001276 

- für GN 1/1-150
- zur Kühlung, Lagerung und Zubereitung von Zutaten und Speisen
- einbaufähig
- schräggestellter Ausschnitt, Kälte- und Tauwasserleitung, geschützt in der Rückwand geführt
- energiesparende 24 Volt-Lüfter, geschützt im abnehmbaren CNS-Lüftergehäuse, Lüftergeschwindigkeit regelbar
- CNS-Klappdeckel, nach oben aufklappbar, isoliert, fixierbar bei 84°, optional auch mit Plexiglaseinsatz
- Arbeitsplatte, fest verschweißt mit integrierter, schräggestellter Belegstation und 20 mm hoher seitlicher Aufkantung zur Fixierung optionaler Polyhygien-Schneidbretter, CNS, Oberfläche seidenmatt gebürstet, Stärke in mm: 50
- 2 x Volltür, CNS, frontbündige Tür- und Ladenblätter, selbstschließend, Scharnier für Türoffenstellung (60°, 90°, 120°, 180°), Rahmenheizung, CNS-Griffleiste, Türanschlag links | rechts, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Nutzhöhe der Türen in mm: 550
- Variationskorpus zur individuellen Kombination von GN 1/1, GN 2/1 und Einbauelementen in verschiedenen Größen (½, ?, ?), nachträglich und ohne großen Aufwand zu wechseln, gesteckte Ladenquerstangen und Ladenführungen (bei Schubladen) sind werkzeuglos zu demontieren
- Innenraum mit abgerundeten Ecken, Bodenwanne, abgesetzt, dicht verschweißt, in Hygieneausführung
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- LCD-Touchscreen, Verdampferlüfter-Regelung, ECO-Modus, Zeitumstellung für Nachtmodus, multilingual
- automatische Abtauung (Heißgas), automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- Maschinenfach rechts, B in mm: 250, Aggregat, herausziehbar, Kondensatwanne zur Reinigung herausnehmbar, spülmaschinentauglich, Verkabelung / Komponenten leicht erreichbar
- Verdampfer, beschichtet, mit Umluft, an der Rückwand, Tropftasse unter Verdampfer montiert 
 
Hinweis:
Optional stehen weitere Verdampferausführungen für CO? und Sole zur Verfügung. Pulverbeschichtung in allen RAL-Farbtönen und verschiedene Dekorvarianten wie hochglänzend, mattiert, Feinstruktur, aufgedoppelt oder mit Dekorrahmen erhalten Sie auf Anfrage. Materialgüte 1.4404 V4A (für z.B. Schwimmbäder, Fisch) auf Anfrage möglich. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1130
Tiefe (außen):	800
Höhe (außen):	920

Breite (Korpus):	1130
Tiefe (Korpus):	760
Höhe (Korpus):	760

Tiefe bei geöffneter Tür:	1070

Breite (innen):	325 | 325
Tiefe (innen):	530
Höhe (innen):	550 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,22 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,70
Energieverbrauch/ annum:	1350 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten gebürstet 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	200 

SONDERZUBEHÖR
Abdeckung ohne seitliche Aufkantung, (ohne Mehrpreis)
Arbeitsplatte, CNS, p. lfd. Meter, H in mm: 40, Aufkantung in mm: 50 möglich, bei Bestellung angeben
Auflagegestell GN-Tische, kippsicher, CNS
Ausgleichsblende, CNS, unisoliert, bis 250 mm, fix montiert, nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden
GN-Zwischenrost 1/1, CNS, höhenverstellbar, gelocht
IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (3,5 Zoll), Mehrpreis, zum Austausch des Standards-Displays (2,4 Zoll). Für die Darstellung ab 2 bis zu 9 Kühlstellen mittels drei Platinen über ein Display bedienbar.
Ladenkorb herausnehmbar statt fix GN-1/1-100, Aufpreis je Lade, für Gastronormbehälter 1/1-100
Ladenkorb herausnehmbar statt fix GN-1/1-150, Aufpreis je Lade, für Gastronormbehälter 1/1-150
Ladenkorb herausnehmbar statt fix GN-1/1-200, Aufpreis je Lade, für Gastronormbehälter 1/1-200
Maschinenfach in Sonderabmessungen, Standard 250 mm, möglich bis 400 mm, bitte bei Bestellung angeben
Plexiglaseinsatz BLGE 2 im Klappdeckel eingebaut, Mehrpreis
Quersteg für Vollauszug GN 1/1, fix , zur Unterteilung von GN-Schubladen 1/1, 325 mm
Quersteg für herausnehmbaren Ladeneinsatz GN 1/1, zur Unterteilung von GN-Schubladen 1/1
Rollen (4 Stk, davon 2 Lenk- und 2 Feststellrollen), Höhe in mm: 150
Schloss (1 Stk.) für Tür / Schublade, ab Werk eingebaut
Schneidbrett, 2-teilig, Polyhygien, für Belegstationen mit 2 Türen
Sockel von 15 bis 150 mm Höhe, Preis per lfm., Grundhöhe bei Bestellung angeben
Sockelblende, geschraubt, per lfd. Meter, zur Verblendung der Stellfüße
Softclose-Selbsteinzug für Übervollauszüge/je Schublade, Hinweis: Bei Verwendung reduziert sich die Nutztiefe um 75 mm auf einen Vollauszug
Stellfüße 2 Paar Höhe zwischen 85 u. 200 mm, höhenverstellbar -5 /+15 mm, Grundhöhe bitte bei Bestellung angeben
Zwischensteg 176mm (GN 1/9), für den schräggestellten Aufsatz
Übervollauszüge 2Z-76 anstatt 1 Tür, 1/2-1/2 Ladenkörbe 200/200 mm, herausnehmbar, Nutzhöhe in mm: 265/295, Tragkraft in kg: 60
Übervollauszüge 2Z-76 anstatt 1 Tür, 1/2-1/2 Ladenkörbe, fix, Nutzhöhe in mm: 265/295, Tragkraft in kg: 60
Übervollauszüge 3Z-76 anstatt 1 Tür, 1/3-1/3-1/3 Ladenkörbe 150/150/150 mm, herausnehmbar, Nutzhöhe in mm: 150/175/175, Tragkraft in kg: 60
Übervollauszüge 3Z-76 anstatt 1 Tür, 1/3-1/3-1/3 Ladenkörbe, fix, Nutzhöhe in mm: 150/175/175, Tragkraft in kg: 60
Übervollauszüge FL-76 anstatt 1 Tür, 1/3-2/3 Ladenkörbe, fix, Nutzhöhe in mm: 150/410, Tragkraft in kg: 60, 2 Flaschentrennstäbe