Aluminium-Regaleinrichtung 
freistehende Aufstellung nach dem Baukastenprinzip 
Regalstützen aus eloxiertem Aluminium, höhenverstellbar 
je Regalelement mit 4 gelochten, höhenverstellbaren Regalböden (+/- 150 mm) aus Polyethylen 
Regalboden je T in mm: 370 
Regalhöhe je H in mm: 1670 
hohe Feld- und Fachlast von bis zu 100 - 150 kg je nach Achslänge bei gleichmäßiger Verteilung

Hersteller:	NordCap
Typ:	Regalsystem Z 200-230 / 204-234