Bain-Marie TR-RED 4/1
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	434726001 

- für GN 1/1-200
- Plexiglas-Hustenschutz, feststehend, Halogenheizstrahler (unter oberer Ablage)
- dicht verschweißte Innenwanne, abgerundete Kanten, Diagonalkantung für Wasserablauf
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Wasserpegelkontrolle mit Warnleuchte, automatische Betriebsunterbrechung bei Wassermangel
- manuelle Befüllung, Wasserabfluss durch Überlaufschlauch 
 
Hinweis:
Standardfarbe Wenge, auf Wunsch auch Hemlock oder RAL-Farbe nach Wahl verfügbar. Bitte bei Bestellung angeben. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1494
Tiefe (außen):	650
Höhe (außen):	1488

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	3,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	30 bis 99 °C 

VERKLEIDUNG
außen:	Außenverkleidung und Unterbau: strukturiertes Holzdekor, laminiert, strukturiert, Farbton: WENGE 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	139
Nettogewicht (kg):	125 

SERIENZUBEHÖR
4 x Rollen 

SONDERZUBEHÖR
Tablettrutsche kurz, CNS, für die Modelle GREEN, RED, BROWN, B x T in mm: 650 x 320
Tablettrutsche kurz, Holz, für die Modelle GREEN, RED, BROWN, Farbton: RAL Farbton nach Wahl
Tablettrutsche kurz, für die Modelle GREEN, RED, BROWN, Farbton WENGE
Tablettrutsche lang, CNS, für alle GN 4/1 Modelle, sowie SQUARE 8/1
Tablettrutsche lang, Holz, für alle GN 4/1 Modelle und SQUARE 8/1, Farbton: HEMLOCK
Tablettrutsche lang, Holz, für alle GN 4/1 Modelle und SQUARE 8/1, Farbton: RAL
Tablettrutsche lang, Holz, für alle GN 4/1 Modelle und SQUARE 8/1, Farbton: WENGE
Unterbaueinschub, geschlossen, mit Türen, passend für alle GN 4/1 und GN 6/1 (2 Stk.) Modelle, generell nicht für TR-BLUE geeignet,<br />Farbton: RAL Farbton nach Wahl
Unterbaueinschub, geschlossen, mit Türen, passend für alle GN 4/1 und GN 6/1 (2 Stk.) Modelle, generell nicht für TR-BLUE geeignet,<br />Farbton: WENGE
Unterbaueinschub, offen, mit Zwischenboden, passend für alle GN 4/1 und GN 6/1 (2 Stk.) Modelle außer SQUARE,<br />Farbton: RAL Farbton nach Wahl
Unterbaueinschub, offen, mit Zwischenboden, passend für alle GN 4/1 und GN 6/1 (2 Stk.) Modelle außer SQUARE,<br />Farbton: WENGE
kontaktlose Steuerung für TR Serien, zum Kontrollieren der Hebe- und Absenkfunktion ohne Berührung, nur ab Werk möglich.