Crushed-Ice-Wanne Crush 2-1
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484253491 

- Einbaugerät
- stabiler Einhängerand, Einbaurahmen (abnehmbar)
- abgerundete Ecken, abgerundete Kanten
- Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, Tauwasserentsorgung über tiefgezogenen Bodenablauf mit Siebblech, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich 
 
Hinweis:
Nur zur kurzzeitigen Kühlung der Produkte geeignet. Eine längerfristige oder dauerhafte Kühlung nicht möglich! Indirekte Beleuchtung inkl. transparentem Einlegeboden auf Anfrage erhältlich. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	717
Tiefe (außen):	596
Höhe (außen):	260

Höhe (Korpus):	255

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	67 

EIGENSCHAFTEN
Kühlungsart:	ungekühlt 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	40
Nettogewicht (kg):	25 

SERIENZUBEHÖR
1 x Einlegeboden 1/1 pro 1/1-Einheit, B x T x H in mm: 305 x 498 x 25 

SONDERZUBEHÖR
Absperrventil für Bodenablauf