Panorama-Kühlinsel

Außenmaße:
Breite:	1075 mm
Tiefe:	1140 mm
Höhe:	975 mm

Innenmaße:
Breite:	937 mm
Tiefe:	860 mm
Höhe:	Stapelhöhe 150 mm

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	0 bis +2 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	150 g
Anschlusswert:	296 W / 230 V
Energieverbrauch:	5,35 kWh / 24h

steckerfertige Kühlinsel mit Umluftkühlung 
Temperaturklasse M1 zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten 
außen verzinktes Stahlblech mit Pulverlackbeschichtung, schwarz
innen weiß 
elektronische Steuerung 
automatische Abtauung, Tauwasserwanne mit manueller Entleerung 
umlaufende Wagenstoßleiste aus Edelstahl 
serienmäßig mit 4 Rollen

Serienzubehör:
 Panoramaseitenwand rechts ECO und LG Twist, SAPPHIRE
 Panoramaseitenwand links ECO und LG Twist, SAPPHIRE

Hersteller:	NordCap
Typ:	AMETHYST 937 M1