Elektro-Glühplattenherd

Außenmaße:
Breite:	400 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	250 mm

Elektro-Glühplattenherd als Tischgerät 
mit 1 x glatte 5,0 kW Heizzone 
1,5 mm starke Front- und Deckplatte aus CNS, Seiten- und Rückenverkleidungen aus Edelstahl, 
Scotch-Brite Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 
Temperaturbereich von außen 200 °C bis mittig 440 °C, thermostatisch regelbar

Hinweis:
Eine Montage auf Kühlunterbau ist generell nicht möglich!

Hersteller:	NordCap
Typ:	EGP7 / GL1HT