Gläserspülmaschine ZXSG
Datenstand: 03.05.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406402279 

- für Standardkörbe B x T in mm: 350 x 350  bis 380 x 380 geeignet
- einwandig
- doppelwandige Tür, isoliert
- austauschbare CNS-Spülarme / -Düsen, Druckboiler
- CNS-Waschtank, abgerundete Ecken
- Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
- Softstartprogramm zum Schutz empfindlicher Materialien (Glas, Porzellan etc.)
- Kalt- / Warmwasseranschluss
- CNS-Ablauf-Filter, Service- / Wartungskomponenten von vorn erreichbar, Wasch- / Nachspülarme zur Reinigung entnehmbar 
 
Hinweis:
Nur das vollständig ausgefüllte und an NordCap zurückgesandte Inbetriebnahmeprotokoll Spültechnik berechtigt zum Gewährleistungsanspruch. Auf Wunsch können wir Ihre NordCap-Spülmaschine direkt vor Ort fachmännisch in Betrieb nehmen und einwaschen lassen. Dieser Service erfolgt durch einen von uns autorisierten Service-Partner. Inbetriebnahmeprotokoll, Leistungen und pauschale Kosten finden Sie unter www.nordcap.de/service/zusatzservice/ 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	440
Tiefe (außen):	497
Höhe (außen):	640

Breite (innen):	390
Tiefe (innen):	386
Höhe (innen):	265 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	2,70 kW | 230 V | 1 ph | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Rückwand aus Stahlblech, komplett geschlossen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	40
Nettogewicht (kg):	35 

SERIENZUBEHÖR
1 x Besteckbehälter, eckig, B x T x H in mm: 113 x 113 x 89
1 x Korb, eckig, B x T x H in mm: 380 x 380 x 150
1 x Teller-Einsatz, B x T x H in mm: 90 x 290 x 75 

SONDERZUBEHÖR
Anschlussschlauch 1,5 m, 3/4"-3/4"
Anschlussset für Enthärterpatrone, 2 flexible Silikondruckschläuche (je 1,5 m) mit Edelstahlummantelung,<br />3/4" Metallanschlussgewinde (gerade), belastbar bis 15 bar, Platzdruck 90 bar, Nennweite DN 10, inkl. Wasserzähler
Einwaschservice, für Gläserspülmaschinen - NETTOPREIS (zzgl. Fahrtkosten)
Messbesteck, für Gesamt- u. Karbonhärte<br />bestehend aus Titriergefäß mit 5- und 10-ml-Marke sowie 30-ml-Titrierlösung in zwei Tropfflaschen von jeweils 15 ml.
Runder Korb, B x T x H in mm: 350 x 350 x 160
Runder Korb, Ø x H in mm: 380  x 170
TE 15, Teilentsalzung, Tauschpatrone für die Versorgung von Spülmaschinen mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)
TE 20, Teilentsalzung, Tauschpatrone für die Versorgung von Spülmaschinen mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)
UO small Tank, zur Erzeugung von Osmosewasser für Gläser- und Geschirrspülmaschinen und Haubenspülmaschinen<br />ohne Drucksteigerungspumpe, Installation senkrecht
VE 15, Vollentsalzung, Tauschpatrone für die Versorgung von Spülmaschinen mit vollentsalztem Wasser 0° dH (GSG)
VE 20, Vollentsalzung, Tauschpatrone für die Versorgung von Spülmaschinen mit vollentsalztem Wasser 0° dH (GSG)
soft duomatik Jumbo mit Bypass, für gewerbliches Geschirrspülen (Weißgeschirr), zentrale Hauswasserversorgung
soft duomatik evoline mit Bypass, für gewerbliches Geschirrspülen (Weißgeschirr), zentrale Hauswasserversorgung
soft monomatik mit Bypass, für gewerbliches Geschirrspülen (Weißgeschirr), zentrale Hauswasserversorgung