neutrale Präsentationsvitrine

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	710 mm
Höhe:	700 mm

Ausstellfläche:	0,47 m²
Anschlusswert:	10 W / 230 V

ungekühlte Präsentationsvitrine
außen CNS 1.4301
innen CNS 1.4301
700 mm hoher, eckiger Glasaufbau
Innenraum für GN 1/1 geeignet
kundenseitig mit Entnahmeklappen aus ESG mit Soft-Close-System
bedienseitig mit innen verspiegelter Drehtür aus Spionglas
LED-Innenbeleuchtung waagerecht unter der Decke und den Zwischenetagen montiert
1 geneigte Zwischenetage, T in mm: 415

Hersteller:	NordCap
Typ:	Neutral Flaps 70