Einbaukühlwanne Euro 2-E R290
Datenstand: 13.12.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484253761 

- für EN 600 x 400 mm
- Einbaugerät
- unterbaufähig, zum Einhängen (Einhängerand)
- tiefgezogene Innenwanne, Stapelgrenze in mm: bis 180
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- LCD-Touchscreen, Verdampferlüfter-Regelung, ECO-Modus, Zeitumstellung für Nachtmodus, multilingual
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten
- Lamellenverdampfer, beschichtet, hochklappbar 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	925
Tiefe (außen):	780
Höhe (außen):	655

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	89 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	110
Anschlusswert (Elektro):	0,22 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,06
Energieverbrauch/ annum:	1118
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 7 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	80 - 85 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	100
Nettogewicht (kg):	82 

SONDERZUBEHÖR
IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (3,5 Zoll), Mehrpreis, zum Austausch des Standards-Displays (2,4 Zoll). Für die Darstellung ab 2 bis zu 9 Kühlstellen mittels drei Platinen über ein Display bedienbar.
Snackwellen EURO 1, B x T in mm: 600 x 400
Snackwellen EURO 1/2, B x T in mm: 600 x 200
Tauwasserschale zum Entleeren, für ca. 12 l
Untergestell SLIDE-IN KW O, B x T x H: lfm x 540-900 x 500-700, für UKW, BAKERY, EURO, rundum offen, höhenverstellbare Füße (12 mm), ohne Sichtblende oder Lüftungsgitter, Mindest 1 Meter