Aufsatzkühlvitrine

Außenmaße:
Breite:	1410 mm
Tiefe:	510 mm
Höhe:	550 mm

Innenmaße:
Breite:	1110 mm
Tiefe:	450 mm
Höhe:	455 mm

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+6 bis +12 °C
Kältemittel:	R-134a
Füllmenge:	250 g
Anschlusswert:	185 W / 230 V
Energieverbrauch:	2,7 kWh / 24h

steckerfertige SB-Aufsatzkühlvitrine mit Umluftkühlung 
außen CNS 1.4301 
innen CNS 1.4301 
3-seitig verglast, bedienseitig mit 2 Isolierglas-Schiebescheiben, kundenseitig mit 2 bis 6 Selbstbedienungsklappen aus Plexiglas 
kundenseitig Zuluft / bedienseitig Abluft, Maschinenfach bedienseitig links angebaut 
helle Innenbeleuchtung, splittergeschützt und gesondert schaltbar 
Polyurethan-Hartschaumisolierung, 40 mm 
elektronische Steuerung, Digitalanzeige 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
1 höhenverstellbare Zwischenetage aus gehärtetem Glas 
Kondensatorschutzgitter zur Reinigung leicht entnehmbar

Hersteller:	NordCap
Typ:	AKV-S 146-KL LED