Weintemperierschrank TEP-H10
Datenstand: 08.11.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	44612510001 

- für Weinkühlung und -Lagerung
- für festen Einbau
- 2 x Schiebetür, Doppelverglasung, UV-Schutzglas, Schloss (pro Tür, unten hinter der Frontblende), ergonomischer Griff (je Tür)
- LED-Innenbeleuchtung, 4000 K (Neutralweiß)
- elektronische Steuerung (unten hinter der Blende)
- Digitalanzeige, Hauptschalter, Temperaturregelung, Anti-Vibrations-System
- Temperaturzonen-Möglichkeit (Umluft): 6-12?°C (Schaumwein und Weißwein) oder 14-16?°C (Rotwein)
- Temperaturzonen-Möglichkeit (statisch): 4-6?°C (Schaumwein), 6-12?°C (Weißwein), 12?°C (Roséwein) oder 14-20?°C (Rotwein)
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- Maschinenfach untergebaut
- Verdampfer mit Kataphorese-Korrosionsschutz, vertikal entlang des Kühlfachs positioniert
- Inverter-Kompressor 
 
Hinweis:
Produktabbildung ähnlich. Lieferung ohne Dekorabdeckung. Diese muss stets separat gegen Aufpreis bestellt werden (siehe Sonderzubehör). Für die Montage mehrerer Geräte nebeneinander wird je zwei Einheiten ein HPL-Verbindungsrahmen benötigt. HPL-Rahmen und -Verbindungsrahmen auch in weiteren Farben sowie RAL-Farbtönen auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Wir empfehlen Ihnen, sich bei Bestellung des Gerätes von uns beraten zu lassen und die gewünschte Außenverkleidung gleich hinzuzufügen.  
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	874
Tiefe (außen):	388
Höhe (außen):	1865

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	293 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung / statische Kühlung, umschaltbar
Aufstellungsart:	Einbaugerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	52
Anschlusswert (Elektro):	0,12 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Umluftkühlung: 6 bis 16 °C 
 	statische Kühlung: 4 bis 20 °C 
Klimaklasse:	SN (+10 bis +32 °C) 

VERKLEIDUNG
außen:	Aluminium-Struktur, mit thermischer Trennung, ohne Dekorelemente (Sonderzubehör) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	148
Nettogewicht (kg):	110 

SONDERZUBEHÖR
Aktivkohlefilter, wiederaufladbar, für alle Modelle der Serien TEP und MP
All Black-Epoxidpulverbeschichtung, für Metallteile innen und außen, für alle Modelle der Serien TEP und MP
Dynamic White-Beleuchtung (3000-6000K), zur Ersetzung standardisierter LED-Beleuchtung, für alle Modelle der Serien TEP und MP
Epoxidpulverbeschichtung für Türprofil (1), schwarz, für alle Modelle der Serien TEP und MP
HPL-Rahmen, für Modelle TEP-H10 und -H14, Hochdrucklaminat
HPL-Verbindungsrahmen, für Modelle TEP-H10 und -H14, Hochdrucklaminat
RGB-Beleuchtung (6000-6500K), zur Ersetzung standardisierter LED-Beleuchtung, für alle Modelle der Serien TEP und MP
Synchronisierung mehrerer LED-Fernbedienungen, nur für identische Beleuchtungen, für alle Modelle der Serien TEP und MP