Saladetten-Kühltisch SE 1-70-1T, MFL
Datenstand: 08.11.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	48531001300 

- zur Kühlung, Lagerung und Zubereitung von Zutaten und Speisen
- mit Deckenausschnitt für GN-Behälter
- energiesparende 24 Volt-Lüfter, geschützt im abnehmbaren CNS-Lüftergehäuse, Lüftergeschwindigkeit regelbar
- Klappdeckel, nach oben aufklappbar, isoliert, ergonomischer Griff
- Schneidbrett, Poly-Hygien, abnehmbar, nach vorne ausklappbar
- 1 x Volltür, CNS, frontbündige Tür- und Ladenblätter, selbstschließend, Scharnier für Türoffenstellung (60°, 90°, 120°, 180°), Rahmenheizung, CNS-Griffleiste, Türanschlag links, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Nutzhöhe der Türen in mm: 390
- Auflagegestell, für EN-Bleche und Auflageschienen werkzeuglos zu demontieren
- Innenraum mit abgerundeten Ecken, in Hygieneausführung, auslaufsicher, Innenwanne, dicht verschweißt, herausnehmbar
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- multilingual, Drehzahlregelung der Lüfter, Taktung der Rahmenheizung, Fehlermeldung
- automatische Abtauung (Heißgas), automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- Maschinenfach links, B in mm: 260, zwangsbelüftetes Kälteaggregat, abnehmbares Gitter, Kondensatwanne zur Reinigung herausnehmbar, spülmaschinentauglich, Verkabelung / Komponenten leicht erreichbar
- Cu-Cu-Verdampfer, korrosionsbeständig, geschützt in CNS-Gehäuse angeordnet, 45° schwenkbar, mit spezieller Duplex- Beschichtung,  höchster Korrosionsschutz im Salzspühtest nach DIN EN ISO 9227, Tropftasse unter Verdampfer montiert 
 
Hinweis:
Pulverbeschichtung in allen RAL-Farbtönen sowie Dekorrahmen in Holzausführung auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Optional stehen weitere Verdampferausführungen für CO? und Sole zur Verfügung. Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	750

Tiefe bei geöffneter Tür:	1100

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten gebürstet 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SONDERZUBEHÖR
Auflagegestell GN-Tische, kippsicher, CNS
Ausgleichsblende, CNS, unisoliert, bis 250 mm, fix montiert, nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden
GN-Zwischenrost 1/1, CNS, höhenverstellbar, gelocht
IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (3,5 Zoll), Mehrpreis, zum Austausch des Standards-Displays (2,4 Zoll). Für die Darstellung ab 2 bis zu 9 Kühlstellen mittels drei Platinen über ein Display bedienbar.
Quersteg für Vollauszug GN 1/1, fix , zur Unterteilung von GN-Schubladen 1/1, 325 mm
Quersteg, T in mm: 325, zur individuellen Unterteilung des Ausschnittes
Rollen (4 Stk, davon 2 Lenk- und 2 Feststellrollen), Höhe in mm: 150
Schloss (1 Stk.) für Tür / Schublade, ab Werk eingebaut
Sockel von 15 bis 150 mm Höhe, Preis per lfm., Grundhöhe bei Bestellung angeben
Softclose-Selbsteinzug für Übervollauszüge/je Schublade, Hinweis: Bei Verwendung reduziert sich die Nutztiefe um 75 mm auf einen Vollauszug
Stellfüße 2 Paar Höhe zwischen 85 u. 200 mm, höhenverstellbar -5 /+15 mm, Grundhöhe bitte bei Bestellung angeben
Stellfüße 3 Paar Höhe zwischen 85 u. 200 mm, höhenverstellbar -5 /+15 mm, Grundhöhe bitte bei Bestellung angeben
Stellfüße 4 Paar Höhe zwischen 85 u. 200 mm, höhenverstellbar -5 /+15 mm, Grundhöhe bitte bei Bestellung angeben
Tauwasserverdunstungsschale mit elektr. Heizung , nur für zentralgekühlte Modelle, 400 W, eingebaut, inkl. Schwimmer, gelochter Installationsfach-Blende und Lüfter