Belegstation BLGE 700-3
Datenstand: 02.08.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	485275105 

- für GN 1/1-150
- schräggestellter Ausschnitt
- CNS-Abdeckung, Stärke in mm: 50
- Arbeitsplatte, CNS
- 3 x Volltür, Rahmenheizung, Türanschlag wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Innenwanne
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung (Heißgas), automatische Tauwasserverdunstung
- Kondensator-Metallfillter zur Reinigung entnehmbar
- Cu-Cu-Verdampfer, beschichtet 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1660
Tiefe (außen):	800
Höhe (außen):	700

Breite (Korpus):	1660
Tiefe (Korpus):	800
Höhe (Korpus):	700

Tiefe bei geöffneter Tür:	1170

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,67 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,77 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	331
Nettogewicht (kg):	298 

SERIENZUBEHÖR
1 x GN-Tragrost 1/1, CNS
2 x Auflageschienen (2 Stk.), für GN 1/1-Einsätze, höhenverstellbar, je Abteil 

SONDERZUBEHÖR
Auflagegestell GN-Tische, kippsicher, CNS
GN-Zwischenrost 1/1, CNS, höhenverstellbar, gelocht
Plexiglaseinsatz BLGE 3 im Klappdeckel eingebaut , Mehrpreis
Quersteg, T in mm: 325, zur individuellen Unterteilung des Ausschnittes
Rollen (4 Stk, davon 2 Lenk- und 2 Feststellrollen), Höhe in mm: 150
Schneidbrett, 3-teilig, Polyhygien, für Belegstationen mit 3 Türen
Sockel ab 150 mm Höhe, Preis per lfm., Grundhöhe bei Bestellung angeben
Sockel von 15 bis 150 mm Höhe, Preis per lfm., Grundhöhe bei Bestellung angeben
Stellfüße 3 Paar Höhe zwischen 85 u. 200 mm, höhenverstellbar -5 /+15 mm, Grundhöhe bitte bei Bestellung angeben
Vollauszug 2 x 1/2, anstatt 1 x Tür, Nutzhöhe in mm: 240 / 265, CNS, für GN-Behälter 1/1, Tragkraft 45 kg
Vollauszug 2 x 1/3 mit Blende, anstatt 1 Tür, Korpushöhe 700 mm, Nutzhöhe 160/160 mm
Vollauszug 2/3, mit Blende, anstatt 1 x Tür, Nutzhöhe in mm: 370