Schnellkühler / Schockfroster SF 200/170-LW-E CRIO CHILL
Datenstand: 09.01.2025 - 23:12 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	402729264 

- Einschub längs, einfahrbar
- für GN-Hordenwagen / -Regalwagen 2/1
- 1 x Volltür, Rahmenheizung, Türanschlag rechts, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- elektronische Steuerung
- Touch-Screen, USB-Port zum Herunterladen von HACCP-Daten, Multi-Timer, Soft-Chilling, Turbo-Cooling Schaltung für Dauerbetrieb mit einer vorgewählten Kühltemperatur, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- Auftaufunktion bis +40°C
- Tauwasserablauf 3/4 Zoll 
 
Hinweis:
Zwingend Anschluss an bauseitigen Kühlwasserkreislauf benötigt, Mindestwasserdruck 1,5 bar. Anforderungen der DIN 18872-5 werden erfüllt. Für die Nutzung des Hardchill- und des Schockfrosterprogramms muss der Boden unter dem Gerät für Temperaturen bis -35 °C ausgelegt sein.  Mit flachem Edelstahlboden, auch mit Isolierboden erhältlich. Bezüglich der Gerätekapazität zur Aufnahme von Speiseeisbehältern beraten wir Sie gern. Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1400
Tiefe (außen):	1266
Höhe (außen):	2470

Tiefe bei geöffneter Tür:	2156

Breite (innen):	780
Tiefe (innen):	915
Höhe (innen):	1846 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	eigengekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-452A
Kältemittel-Füllmenge (g):	3000
Anschlusswert (Elektro):	11,10 kW | 400 V | 3 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
 	Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	635
Nettogewicht (kg):	605 

SERIENZUBEHÖR
1 x 3-Punkt-Kerntemperaturfühler