Wandkühlregal ALASKA 100 SLIM ENERGY OM
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	41863510100-1 

- werkseitig kanalisierbar, anbaufähig
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Hauptschalter
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich 
 
Hinweis:
Maßangaben gelten nur für die Grundmodelle des Gerätes. Maß-Änderungen durch Zubehöre sind möglich, Hinweise finden Sie in den Zubehörtabellen. Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand zur rückwärtigen Wand oder zu anderen Rückwand-Kühlregalen in mm: von 100 bis 150 einzuplanen. Ein bauseitiger Tauwasserablauf ist zwingend erforderlich. RAL-Farbtöne auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_frischwarentheken.pdf oder https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_wandkuehlregale.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	960
Tiefe (außen):	635
Höhe (außen):	1950

Breite (innen):	896 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	343 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-452A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,03 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	10,22
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	plastifiziertes Stahlblech, weiß, Aluminium-Profile 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	182
Nettogewicht (kg):	173 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenauslage
4 x Füße, Stahl mit Kunststoffkopf, justierbar, Ø in mm: M12
4 x Regalboden
PVC-Rammschutz, frontseitig
Preisschiene, je Regalboden 

SONDERZUBEHÖR
Außenlackierung ALASKA 100 / SLIM 100 / SCARLET 100 SLIM, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton
Außenlackierung ALASKA 100 / SLIM 100 / SCARLET 100 SLIM, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton
Dosenrutsche für ALASKA SLIM 100 (1x), SLIM 180 (2x) und SLIM 300 (3x), 12 Unterteiler
Drehtüren für ALASKA 100 / SLIM 100, frontseitig, 2 Drehtüren, Türanschlag aus Frontansicht links, rechts
Glastür für ALASKA 100 / SLIM 100, rückseitig, Aluminium-Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis
Glastür für ALASKA 100 / SLIM 100, rückseitig, weißer Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis
Innenlackierung ALASKA 100 / SLIM 100 / SCARLET 100 SLIM, in Standard-RAL-Farbton
Innenlackierung ALASKA 100 / SLIM 100 / SCARLET 100 SLIM, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton
Innenseitenteil-Verspiegelung (1 Stk.) für Serie ALASKA SLIM, Tiefe in mm: 645, zur Anbringung an ein serienmäßiges geschlossenes Seitenteil, AUFPREIS
Jalousie für ALASKA 100 / SLIM 100, abschließbar, motorisiert, PVC (CNS-Optik), Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm
Jalousie für ALASKA 100 / SLIM 100, abschließbar, motorisiert, weißes PVC, Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm
Jalousie für ALASKA SLIM 100, abschließbar, manuell, PVC (CNS-Optik), Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm
Jalousie für ALASKA SLIM 100, abschließbar, manuell, weißes PVC, Federsystem, Maßänderung beachten: H + 47 mm, T + 55 mm
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Bäckerei, für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), pro Regalboden, 2700 - 3000 K
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Natura, für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), pro Regalboden, 3700 - 4200 K
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) weiß, für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), pro Regalboden, 4500 - 5000 K
Nachtrollo, manuell, für ALASKA 100 / SLIM 100
Panoramaseitenteil (1 Stk.) für Serie ALASKA SLIM, T in mm: 645, Mehrpreis
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), Glas, pro Regalboden, H in mm: 80
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), Plexiglas, pro Regalboden, H in mm: 40
Rollen, schwenkbar (4 Stk.) für Serie ALASKA und ALASKA SLIM Modell 071 bis 180, Lieferumfang beinhaltet außerdem 2 Stellfüße zur festen Positionierung, Maßänderung beachten: H + 56 mm
Schloss (1 Stk.), für frontseitige Drehtüren für Serie ALASKA und ALASKA SLIM, jeweils 1x pro Tür
Schloss (1 Stk.), für frontseitige Thermoglas-Schiebetüren für Serie ALASKA und ALASKA SLIM, jeweils 1x pro Türpaar, bitte beachten: bei den Modellen 240 / 300 / 360 werden jeweils 2 Stück benötigt
Steuerung, elektronisch, +3 bis +5 °C, inkl. Schnittstellenkit RS485
Tauwasserverdunstung, elektrisch, für zentralgekühlte ALASKA 100 / 120 / 240 (2x) und SLIM 100 / SLIM 120 / SLIM 240 (2x), bitte beachten, dass dieses Zubehör den gesamten Unterbau ausfüllt
Thermoglas-Schiebetüren für ALASKA 100 / SLIM 100, frontseitig, selbstschließend
Volltür für ALASKA 100 / SLIM 100, rückseitig, Aluminium-Rahmen und CNS-Paneel, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis
Volltür für ALASKA 100 / SLIM 100, rückseitig, weiß, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, bitte Türanschlag angeben, optional mit Schloss gegen Aufpreis