neutrale Präsentationsvitrine

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	710 mm
Höhe:	870 mm

Ausstellfläche:	0,67 m²
Anschlusswert:	15 W / 230 V

ungekühlte Präsentationsvitrine
außen CNS 1.4301
innen CNS 1.4301
870 mm hoher, eckiger Glasaufbau
Innenraum für GN 1/1 geeignet
kundenseitig mit Entnahmeklappen aus ESG mit Soft-Close-System
bedienseitig mit innen verspiegelter Drehtür aus Spionglas
LED-Innenbeleuchtung waagerecht unter der Decke und den Zwischenetagen montiert
2 geneigte Zwischenetagen, T in mm: unten 415, oben 370

Hersteller:	NordCap
Typ:	Neutral Flaps 87