Auftisch-Wärmevitrine Basic A-43-59
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484535100 

- geklebte Glastheke (kundenseitig), einschiebbar, Wechsel zwischen Bedien- / Selbstbedienungsvitrine
- Deckglas, bedienseitig einschiebbar (ohne Querstrebe)
- 1 x Drehtür (bedienseitig), Spionglas
- LED-Beleuchtung, hitzebeständig, 2700 K
- 1 x herausnehmbares Schneidbrett, Glasaufsatz (bedienseitig)
- elektronische Steuerung
- Piktogrammsteuerung für Infrarot-Stützwärme und Feuchtigkeit, regelbare Feuchtigkeitszufuhr, akustische / optische Anzeige, 3 Klima-Arten 
 
Hinweis:
In allen RAL-Farben in Pulverbeschichtung auf Anfrage (teilweise gegen Aufpreis) erhältlich. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	435
Tiefe (außen):	958
Höhe (außen):	590

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	1,74 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	100
Nettogewicht (kg):	48