Wandkühlregal GALAXY TN 940 OPEN
Datenstand: 13.12.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4538050205094 

- zur Kühlung und Präsentation von verpackten Fleischwaren und Geflügelprodukten
- Modulsystem, kanalisierbar, "Back to back"-Einheit oder 360°-Einkaufsinsel
- Aufbau, eckig, Rückwand geschlossen, Panorama-Seitenteile
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), 3000 K
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- automatische Abtauung (Kompressorstop), automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach untergebaut, abnehmbares Gitter, Service- / Wartungskomponenten von vorn erreichbar
- 1 x hermetischer Kompressor 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Innen- und Außenverkleidung auch in den RAL-Farbtönen 7022 | 7024 | 9005 | 9006 (ohne Aufpreis) sowie in Edelstahl (mit Aufpreis) lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_frischwarentheken.pdf oder https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_wandkuehlregale.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	993
Tiefe (außen):	908
Höhe (außen):	2054

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	767
Nettoinhalt (l):	456 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	1,50 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	20,78
Energieverbrauch/ annum:	7586
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 7 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert, RAL 7016 (anthrazitgrau) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	240 

SONDERZUBEHÖR
 Planungshinweis: Bei Verwendung gesamt Gerätebreite +18 mm
CNS-Außenverkleidung, H205, 940
CNS-Innenverkleidung, H205, 940
LED-Etagenbeleuchtung, 5 Etagen, 3000K, 940
Preisschiene, 5 Etagen, 940
Produktstopper, 5 Etagen, 940
Rollen, schwenkbar, mit Bremse, statt Füßen
Seitenteil, geschlossen, H205, für GALAXY TN H205
Seitenteil, innen verspiegelt, H205, für GALAXY TN H205