Elektroherd

Außenmaße:
Breite:	800 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	850 mm

Elektroherd als Standgerät mit 4 x 2,6 kW Gusseisen-Kochfeldern, rund 
Unterbau mit 6,0 kW Elektrobratofen GN 2/1, Edelstahlgarraum mit Rosteinschüben 
1,5 mm starke Front- und Deckplatte aus CNS, Seiten- und Rückenverkleidungen aus Edelstahl, 
Scotch-Brite Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 
Kochfelder in der einteilig tiefgezogenen Arbeitsfläche wasserdicht, hermetisch versiegelt 
Regler mit 7-Taktschalter je Kochfeld und für den Elektrobratofen 
serienmäßig mit 1 GN-Rost 2/1, verchromt 
höhenverstellbare Füße (+50 mm)

Hersteller:	NordCap
Typ:	EH7 / 4RPEB