Gas-Rostgrill

Außenmaße:
Breite:	800 mm
Tiefe:	900 mm
Höhe:	250 mm

Rostgrill in Gasausführung als Tischgerät 
Ausstattung wahlweise in 400, 10,5 kW  oder 800 mm Breite 21 kW 
2 mm starke Front- und Deckplatte aus CNS, Seiten- und Rückenverkleidungen aus Edelstahl, Scotch-Brite Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 
Ausführung und Installation der Bedienknebel verhindern das Eindringen von Wasser - IPX 5 Strahlwasserschutz 
Grillrost aus Gusseisen, hochwertig beschichtet mit einer niedrigen Porosität, zweiseitig verwendbar (Fleisch + Fisch/ Gemüse) 
Der Gas-HP Grill mit einem einzigartigen Heizsystem (Patent angemeldet) ist ideal zum perfekten Grillen von Fleisch, Fisch oder Gemüse durch direkten Kontakt mit den gusseisernen Grillrosten. 
einzeln regelbare Brenner mit Flammenschutz 
Serienausstattung inklusive Fett-/Wasserschublade, 3-seitigem Spritzschutz aus Edelstahl und Reinigungsschaber 
Gerät bestückt mit Erdgas-Düsen, Flüssiggasdüsensatz im Sonderzubehör erhältlich 
höhenverstellbare Füße (+50 mm)

Hersteller:	NordCap
Typ:	GRG9 / 2H-T