Weinlagerschrank WK 275-2
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	435800003 

- für Weinkühlung / Weinlagerung
- Auflagerippen (Seitenwand, integriert) für Rosteinschub
- 1 x Glastür, rahmenlos, getönt, Schloss, ergonomischer Griff (lose beigelegt), Türanschlag wechselbar (mittels mitgelieferter Scharniere)
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung
- Anti-Vibrations-System, Thermometer
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Die Temperatureinstellung der Abteile steht in direkter Abhängigkeit voneinander. Der Temperaturunterschied beträgt daher ca. 8 °C. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	595
Tiefe (außen):	680
Höhe (außen):	1390

Breite (innen):	510
Tiefe (innen):	540
Höhe (innen):	1130 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	270
Nettoinhalt (l):	250 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	60
Anschlusswert (Elektro):	0,16 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,76
Energieverbrauch/ annum:	150
Energieeffizienzklasse:	G 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	oberes Kühlabteil: für Weißwein geeignet: 5 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
 	unteres Kühlabteil: für Rotwein geeignet: 10 bis 18 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, schwarz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	95
Nettogewicht (kg):	89 

SERIENZUBEHÖR
1 x Aktivkohlefilter, austauschbar
10 x Präsentationsrost, Holz, für Bordeaux-Flaschen (waagerecht liegend)
4 x Füße, höhenverstellbar 

SONDERZUBEHÖR
Kit für schrägstellbares Holz-Präsentationsrost, für Serie WK, Inhalt: 1 x geneigter Holz-Präsentationsrost, 2 x Stopper, 2 x Schraube