Elektro-Kippbratpfanne

Außenmaße:
Breite:	800 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	850 mm

Bruttoinhalt:	60 l

Elektro-Kippbratpfanne als Standgerät 
mit 60 l (brutto) DUOMAT-Tiegel 
patentierte, manuelle Handkippung zum leichten Entleeren des Tiegels 
nahtlos tiefgezogene Wanne, nutzbare Bratfläche B x T in mm: 680 x 410 
Deckel in doppelwandiger Ausführung 
1,5 mm starke Front- und Deckplatte aus CNS, Seiten- und Rückenverkleidungen aus Edelstahl, 
Scotch-Brite Schliffbild 
auf Deckplatte aufgebaute Befüllarmatur, frontseitig bedienbar 
Arbeitstemperatur von 120 - 280 °C thermostatisch regelbar 
höhenverstellbare Füße (+50 mm)

Hersteller:	NordCap
Typ:	EKBP7 / 60LDUO