Neutralelement

Außenmaße:
Breite:	800 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	250 mm

Neutral-Tischelement in geschlossener Form 
mit geschlossener Front in 800 mm Breite 
Frontblende entsprechend dem Design der thermischen Gerätelinie EVO 700 
1,5 mm starke Front- und Deckplatte aus CNS, Seiten- und Rückenverkleidungen aus Edelstahl, 
Scotch-Brite Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten

Hersteller:	NordCap
Typ:	NE7 / 800T