Gas-Rostgrill GRG9 / 2H-UO-S
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406392267 

- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 2
- Erdgas-Düsen
- 2 x Heizzone, jede Heizzone einzeln steuerbar, Flammenwächter, emailliertes Gusseisen beidseitig verwendbar 
 
Hinweis:
Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 KW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	915
Höhe (außen):	979

Breite (Korpus):	800
Tiefe (Korpus):	915
Höhe (Korpus):	700

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Gas
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Gas):	22,00 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	114
Nettogewicht (kg):	96 

SERIENZUBEHÖR
1 x Spritzschutz, 3-seitig, Edelstahl
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 250
Fett- / Wasserschublade 

SONDERZUBEHÖR
Abgaskamin-Aufsatz, für 800 mm-Elemente
Abgaskamin-Gitter, 400 mm
Frontblende, für Grillgeräte, B x T x H in mm: 800 x 100 x 200
Umrüstkit auf Flüssiggasdüsen, für 406392267