Belegstation MAKE ART 160 SNACK
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	48531000526 

- für GN 1/1, GN 2/1 oder EN 600 x 400 mm
- zur Vorbereitung von Sandwiches, Snacks und Take-Away-Produkten
- Rückwand geschlossen
- Belegstation in Arbeitsplatte integriert und separart gekühlt, CNS
- 2 x GN-Schublade 1/1, umlaufende Magnetdichtung, leicht wechselbar, Griffmulde
2 x GN-Schublade 1/2, umlaufende Magnetdichtung, Griffmulde
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- Arbeitsfläche mit integriertem Gitter zur Reinigung herausziehbar 
 
Hinweis:
Optional auch in Ausführung mit Türen anstelle von zwei Vollauszügen erhältlich. In allen RAL-Farben in Pulverbeschichtung auf Anfrage (teilweise gegen Aufpreis) erhältlich. GN-Behälter 1/3-150 sind nicht im Lieferumfang enthalten (Sonderzubehör). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1600
Tiefe (außen):	800
Höhe (außen):	1640

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,21 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 7 °C 
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	269 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, justierbar, mit Sockelblende, 3-seitig 

SONDERZUBEHÖR
GN-Behälter 1/3 - 150, CNS
RAL-Pulverbeschichtung, für MAKE ART 160 SNACK
Rollensatz (4 Stk., davon 2 feststellbar)
Schneidbrett, 2-teilig, Polyhygien, für Belegstationen mit 2 Türen